ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

для подготовки к экзамену 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  Цифровая схемотехника 

для обучающихся по специальности
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
1. Какой функции соответствуют эпюры напряжений
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Выберите один ответ:

a. 2ИЛИ

b. 2И-НЕ

c. 2И

d. 2ИЛИ-НЕ
2. Какой функции соответствуют эпюры напряжений
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Выберите один ответ:

a. 2ИЛИ

b. 2И-НЕ

c. 2И

d. 2ИЛИ-НЕ
3. Какая логическая функция показана на рисунке?
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Выберите один ответ:

a. И

b. ИЛИ-НЕ

c. ИЛИ

d. НЕ

e. И-НЕ
4. Какая интегральная микросхема соответствует цифровой интегральной микросхеме

Выберите один ответ:

a. К155ЛА3

b. К119УН2

c. К119УТ1

5. Какая логическая функция показана на рисунке?
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Выберите один ответ:

a. ИЛИ-НЕ

b. И-НЕ

c. НЕ

d. И

e. ИЛИ

6. Какой функции соответствуют эпюры напряжений
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Выберите один ответ:

a. 2И-НЕ

b. 2ИЛИ

c. 2ИЛИ-НЕ

d. 2И

7. Какая логическая функция показана на рисунке?
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Выберите один ответ:

a. ИЛИ

b. И

c. И-НЕ

d. НЕ

8. Какая логическая функция показана на рисунке?
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Выберите один ответ:

a. ИЛИ

b. И

c. НЕ

d. И-НЕ

e. ИЛИ-НЕ
9.  Какому рисунку соответствует функция [image: image8.png]yRT 7%
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10. Какому рисунку соответствует функция [image: image10.bmp] 
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11. Переведите число 23 в двоичную систему счисления. Выберите ответ

a. 11101

b.10111

c.10011

d. 10101

e. 11111

12. Переведите число 37 в двоичную систему счисления. Выберите ответ

a. 100101

b.101101

c.100111

d. 101101

e. 111101

13. Переведите число 15 в двоичную систему счисления. Выберите ответ

a. 1001

b.1011

c.1001
d. 1011

e. 1111

14. Переведите число 10101 из двоичной в десятичную систему счисления

a. 21

b.35

c.16
d. 29

e. 23
15. Переведите число 11111 из двоичной в десятичную систему счисления 

a. 31

b.35

c.16
d. 29

e. 23

16. При логическом отрицании верны следующие утверждения:

- Если событие А = 1 тогда событие Р = 0;

- Если событие А = 1 тогда событие Р = 1;

- Если событие А = 0 тогда событие Р = 0;

- Если событие А = 0 тогда событие Р = 1;

17. Опрокидывание D-триггера происходит в момент когда :

- на его вход D подается импульс высокого логического уровня;

- на его вход С подается задний фронт импульса высокого логического уровня;

- на его вход С подается передний фронт импульса низкого логического уровня;

- на его инверсном выходе появляется импульс высокого уровня;

18. Двоичные счетчики предназначены для:

- подсчета импульсов приходящих на их вход ;

- для хранения информации о количестве пришедших на вход импульсов;

- используется как пороговое устройство для генерации импульсов пилообразной формы;

- для выпрямления переменного тока;

19. Цифро-аналоговый преобразователь - это:

- узел цифровых устройств;

-предназначенный для преобразования цифрового сигнала в аналоговый;

- предназначенный для преобразования аналогового сигнала в цифровой;

- для передачи сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам;

20. На входах устройства присутствуют логические единицы (высокий логический уровень). Какой уровень будет на выходах устройства:
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1.На первом выходе присутствует логический ноль;

2.На втором выходе присутствует логический ноль;

3.На первом выходе присутствует логическая единица;

4.На втором выходе присутствует логическая единица;

21. Что такое аналоговый сигнал?
(1) это сигнал, который может принимать любые значения в определенных пределах

(2) это сигнал, несущий в себе какую-то информацию

(3) это сигнал, приходящий на электронную систему извне и искажающий полезный сигнал

22. Что такое цифровой сигнал?

(1) сигнал, который может принимать только два значения – 0 и 1

(2) сигнал, который может принимать только два (иногда — три) значения, причем разрешены некоторые отклонения от этих значений

(3) сигнал, который может принимать любые значения

23. Как на схеме обозначается инверсия сигнала?

(1) перечеркнутым ромбом

(2) кружочком на месте входа или выхода

(3) над названием сигнала ставится черта

24. Какие параметры микросхемы можно отнести к логическому уровню представления?

(1) таблица истинности микросхемы

(2) описание алгоритма работы микросхемы

(3) уровни входных и выходных токов

25. Что такое скважность?

(1) отношение периода следования импульсов к длительности этих импульсов

(2) одинаковая длительность импульсов и паузы между ними

(3) длительность паузы между импульсами

26. Как будет работать D-триггер, если в нем не использовать входы C и D?

(1) никак не будет работать

(2) как RS-триггер

(3) как JK –триггер

27. Триггер какого типа можно применять для решения задачи устранения влияния дребезга контактов механических переключателей?

(1) RS-триггер

(2) JK-триггер

(3) D-триггер

28. Когда элемент И формирует на выходе единицу?

(1) когда на всех входах — нули

(2) когда на всех его входах присутствуют единицы

(3) когда хотя бы на одном из входов присутствует единица

29. В каких случаях элемент И выполняет функцию ИЛИ?

(1) в случае отрицательной логики

(2) в случае положительной логики

(3) ни в каких

30. Какие устройства называются аналоговыми?

(1) устройства, работающие только с аналоговыми сигналами,

(2) устройства, аналогичные друг другу

(3) устройства, преобразующие физические величины в напряжение или ток

31. Какие устройства называются цифровыми?

(1) электронные устройства

(2) вычислительные устройства

(3) устройства, работающие исключительно с цифровыми сигналами

32. Как называется устройство изображенное на рисунке:[image: image13.png]ol




· ПЗУ

· D-Триггер

· Дешифратор

· Мультиплексор

33. АЦП - это ...

· устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код

· устройство для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал

· устройства, предназначенные для усиления напряжения, тока и мощности электрического сигнала

· энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных

34. ЦАП - это ...

· устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код

· устройство для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал

· устройства, предназначенные для усиления напряжения, тока и мощности электрического сигнала

· энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных

35. Объединение двух (или нескольких) высказываний в одно с помощью союза «и» называется операцией

· Логическое умножение (конъюнкция)

· Логическое сложение (дизъюнкция)

· Логическое отрицание (инверсия)

· Логическое следование (импликация)

 36. Объединение двух (или нескольких) высказываний с помощью союза «или» называется операцией

· Логическое умножение (конъюнкция)

· Логическое сложение (дизъюнкция)

· Логическое отрицание (инверсия)

· Логическое следование (импликация)

37. Что такое Триггер?

· Устройство, предназначенное для записи хранения цифровой информации

· Устройство, для изменения токов в цепи

· Устройство, необходимое для включения и выключения вычислительной техники

· Устройство, регулирующее мощность

38. Каково исходное состояние триггера?

· 1

· 0

· Не определено и является случайной величиной

· Зависит от потенциалов токов и применяемой логики

39. Элементарные логические элементы:

· ИЛИ, НЕТ, ДА

· ДА, ИЛИ, НО

· И, ИЛИ, НЕ

· И, НЕ, ПРИ

40. Какой цепи соответствуют эпюры напряжений на рисунке
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· Дифференцирующей цепи

· Интегрирующей цепи

· Линии задержки

· Фильтра НЧ

41. Какая цепь показана на рисунке

[image: image15.png]



· ДЦ

· ИЦ

· Линия задержки

42. Какой цепи соответствуют эпюры напряжений на рисунке
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· Дифференцирующей цепи

· Интегрирующей цепи

· Линии задержки

· Фильтра НЧ

43. Какая цепь показана на рисунке
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· ДЦ

· ИЦ

· Линия задержки

44. Какая формула соответствует выходному сигналу по схеме
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45. Укажите правильное определение. 

· Функция ИЛИ равна нулю, если равен нулю только один аргумент. 

· Функция И равна единице, если равен единице хотя бы один аргумент. 

· Функция И равна нулю, если равен нулю хотя бы один аргумент. 

· Функция ИЛИ равна единице, если равны единице все аргументы.

46. На рисунке изображено УГО и таблица истинности какого элемента:
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· 2И

· 2ИЛИ

· 2НЕ

· 2И-НЕ

· 2 ИЛИ-НЕ

47. На рисунке изображено УГО и таблица истинности какого элемента:
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· 2И

· 2ИЛИ

· 2НЕ

· 2И-НЕ

· 2 ИЛИ-НЕ

48. На рисунке изображено УГО и таблица истинности какого элемента:

[image: image21.png]Y
1
0

X [X





· 2И

· 2ИЛИ

· 2НЕ

· 2И-НЕ

· 2 ИЛИ-НЕ

49. На рисунке изображено УГО и таблица истинности какого элемента:
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· 2И

· 2ИЛИ

· 2НЕ

· 2И-НЕ

· 2 ИЛИ-НЕ

50. Какая формула соответствует выходному сигналу по схеме
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51. Какой логический элемент реализован на схеме?
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· И

· ИЛИ

· НЕ

· И-НЕ

· ИЛИ-НЕ

52. Какой элемент изображен на рисунке
[image: image25.png]o

Tor





53. Какой элемент изображен на рисунке
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54. Какой элемент изображен на рисунке
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55. Какая формула соответствует выходному сигналу по схеме
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56. Какая формула соответствует выходному сигналу по схеме
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57. Какая формула соответствует выходному сигналу по схеме
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58. Какая формула соответствует выходному сигналу по схеме
[image: image31.png]x1

x2|





59. Какая формула соответствует выходному сигналу по схеме
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60. Какая формула соответствует выходному сигналу по схеме
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